**题目为随机，需要按ctrl+f调出搜索框，在题库里搜索**

**任务1-3都是如此**计算机网络（本） · 形考作业三（第5-7章，25%）

1. 标准以太网遵循（   ）协议标准。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. IEEE 802.3  
  
B. IEEE 802.5  
  
C. IEEE 802.11  
  
D. IEEE 802.16  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

2. 下列（  ）不是光纤通道标准定义的拓扑结构。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 点到点  
  
B. 星型  
  
C. 仲裁环  
  
D. 交换网  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

3. 下列设备工作在物理层的是（   ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 网桥  
  
B. 中继器  
  
C. 路由器  
  
D. 交换机  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

4. 关于集线器的描述，错误的是（   ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 集线器用于连接多台计算机以构成局域网。  
  
B. 通过集线器连接起来的多个部门网络，会减小碰撞范围。  
  
C. 集线器工作于OSI模型的物理层。  
  
D. 多个集线器可以把单独的以太网连接成更大范围的多级星形结构以太网。  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

5. 根据应用交换机的网络规模，下列（   ）不属于分类后的结果。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 网络层交换机  
  
B. 接入层交换机  
  
C. 汇聚层交换机  
  
D. 核心层交换机  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

6. 下列（   ）不是通信双方的信息交互方式。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 单工通信  
  
B. 双向通信  
  
C. 半双工通信  
  
D. 全双工通信  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

7. 常见的无线电广播以及电视广播属于（  ）通信。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 单工  
  
B. 双工  
  
C. 半双工  
  
D. 全双工  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

8. 下列（  ）不属于防火墙的分类。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 包过滤防火墙  
  
B. 应用网关防火墙  
  
C. 监控防火墙  
  
D. 状态监测防火墙  
  
  
正确答案：C  
答案解释：暂无

9. 物联网的关键技术不包括（   ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 射频识别  
  
B. 传感器网络技术  
  
C. M2M  
  
D. 操作系统  
  
  
正确答案：D  
答案解释：暂无

10. （ ）是物联网的神经中枢和大脑。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 感知层  
  
B. 网络层  
  
C. 业务层  
  
D. 应用层  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

计算机网络（本） · 形考作业三（第5-7章，25%）

1. 标准以太网遵循（   ）协议标准。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. IEEE 802.3  
  
B. IEEE 802.5  
  
C. IEEE 802.11  
  
D. IEEE 802.16  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

2. 关于IEEE 802.3z标准的吉比特以太网描述错误的是（   ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 支持全双工工作方式  
  
B. 支持半双工工作方式  
  
C. 使用IEEE 802.3协议规定的帧格式  
  
D. 不向后兼容10 Base-T和100 Base-T技术  
  
  
正确答案：D  
答案解释：暂无

3. 下列设备工作在物理层的是（   ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 网桥  
  
B. 中继器  
  
C. 路由器  
  
D. 交换机  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

4. 关于集线器的描述，错误的是（   ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 集线器用于连接多台计算机以构成局域网。  
  
B. 通过集线器连接起来的多个部门网络，会减小碰撞范围。  
  
C. 集线器工作于OSI模型的物理层。  
  
D. 多个集线器可以把单独的以太网连接成更大范围的多级星形结构以太网。  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

5. 根据应用交换机的网络规模，下列（   ）不属于分类后的结果。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 网络层交换机  
  
B. 接入层交换机  
  
C. 汇聚层交换机  
  
D. 核心层交换机  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

6. 下列（   ）不是通信双方的信息交互方式。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 单工通信  
  
B. 双向通信  
  
C. 半双工通信  
  
D. 全双工通信  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

7. 常见的无线电广播以及电视广播属于（  ）通信。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 单工  
  
B. 双工  
  
C. 半双工  
  
D. 全双工  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

8. 下列不属于网络防御的技术是（  ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 防火墙  
  
B. 弱点扫描技术  
  
C. 入侵检测技术  
  
D. 信息隐藏技术  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

9. RFID属于物联网哪个层（  ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 感知层  
  
B. 网络层  
  
C. 业务层  
  
D. 应用层  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

10. （ ）是物联网的神经中枢和大脑。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 感知层  
  
B. 网络层  
  
C. 业务层  
  
D. 应用层  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

计算机网络（本） · 形考作业三（第5-7章，25%）

1. 标准以太网遵循（   ）协议标准。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. IEEE 802.3  
  
B. IEEE 802.5  
  
C. IEEE 802.11  
  
D. IEEE 802.16  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

2. 下列（  ）不是光纤通道标准定义的拓扑结构。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 点到点  
  
B. 星型  
  
C. 仲裁环  
  
D. 交换网  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

3. 下列设备工作在物理层的是（   ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 网桥  
  
B. 中继器  
  
C. 路由器  
  
D. 交换机  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无

4. 关于中继器的描述，正确的是（    ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 中继器用于对数字信号进行再生  
  
B. 中继器适合用于连接任意两个网络  
  
C. 增加中继器的个数就可以提高信号传输距离  
  
D. 中继器工作在MAC子层  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

5. 根据应用交换机的网络规模，下列（   ）不属于分类后的结果。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 网络层交换机  
  
B. 接入层交换机  
  
C. 汇聚层交换机  
  
D. 核心层交换机  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

6. 下列（  ）不是物理层与传输媒体的接口相关的特性。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A.  电气特性  
  
B. 功能特性  
  
C. 机械特性  
  
D. 线程特性  
  
  
正确答案：D  
答案解释：暂无

7. 常见的无线电广播以及电视广播属于（  ）通信。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 单工  
  
B. 双工  
  
C. 半双工  
  
D. 全双工  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

8. 下列（  ）不属于防火墙的分类。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 包过滤防火墙  
  
B. 应用网关防火墙  
  
C. 监控防火墙  
  
D. 状态监测防火墙  
  
  
正确答案：C  
答案解释：暂无

9. RFID属于物联网哪个层（  ）。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 感知层  
  
B. 网络层  
  
C. 业务层  
  
D. 应用层  
  
  
正确答案：A  
答案解释：暂无

10. （ ）是物联网的神经中枢和大脑。

单选题(10.0分)（难易度:中）

A. 感知层  
  
B. 网络层  
  
C. 业务层  
  
D. 应用层  
  
  
正确答案：B  
答案解释：暂无